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Община Пловдив                                                                                          Обр. № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От ….................................................................................................................................................
С адрес: гр./с….....................................,ул….........................................................................№…...........
Тел…..................................................................., факс…........................................................................................................................................., 
е-mail…........................................................................................................................................
ЕИК по БУЛСТАТ …........................................ Ид. №  по ДДС…..........................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето Ценово предложение за обявената от вас обществена поръчка с предмет: «РЕКРЕАЦИЯ НА АЛЕЙНА МРЕЖА И СЪЩЕСТВУВАЩА ИНЖИНЕРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА, ОБЕЗОПАСЯВАНЕ И УКРЕПИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СКАЛНИ ОТКОСИ И АКВАДУКТИ, ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННО НИВО НА ОБЩЕСТВЕННО ОБСЛУЖВАНЕ НА ПАРК „ХЪЛМ НА ОСВОБОДИТЕЛИТЕ»


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви представяме нашето Ценово предложение. 
1. Предлагаме следните цени за изпълнение на посочените по-долу работи:

	№
	Видове работи
	ед. мярка
	ед. Цена, в лв., без ДДС

	1.РЕМОНТ НА  НАСТИЛКИ И ДОСТЪПНА СРЕДА

	I. РЕМОНТ НА ПАВАЖНА, КАМЕННА НАСТИЛКА 

	1
	Ремонт на паважна настилка С ПАВАЖ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ)
	м2
	 

	2
	Ремонт калдаръмена настилка С КАЛДАРЪМ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ)
	м2
	 

	3
	Ремонт на настилка с каменни плочи /цепен камък/- съществуващи (демонтаж и монтаж)
	м2
	 

	4
	Ремонт на настилка с каменни плочи /цепен камък/ - с доставка на Изпълнителя
	м2
	 

	5
	Демонтаж на съществуваща паважна или макадамова настилка с транспорт до склад на Възложителя до 10 км.
	м2
	 

	6
	Mонтаж на паважна настилка (с паваж на възложителя) 8 СМ. ПЯСЪЧНА  ПОДЛОЖКА
	м2
	 

	7
	Сортиране,натоварване и транспорт на паваж  от депо на възложителя до 5 км
	м2
	 

	8
	Доставка и монтаж на  настилка от „Унипаваж” на ПЯСЪЧНА  ПОДЛОЖКА-8 см.  
	м2
	 

	9
	Доставка и монтаж на настилка от  цветни бетонни павета d=8 см. -за пътна настилка
	м2
	 

	II.  НАСТИЛКА ОТ ПЪТНИ ИВИЦИ

	10
	Демонтаж на настилка от пътни ивици и транспорт до склад на Изпълнителя
	м2
	 

	11
	Изграждане на връзка между паважна и асфалтова настилка с пътни ивици на Изпълнителя
	м
	 

	12
	Изграждане на връзка между паважна и асфалтова настилка с пътни ивици на Възложителя
	м
	 

	13
	Изграждане на настилка от пътни ивици (с пътни ивици на Възложителя) – 10 см пясъчна подложка
	м2
	 

	14
	Изграждане на настилка от пътни ивици (с пътни ивици доставка на Изпълнителя) – 10 см пясъчна подложка
	м2
	 

	III. РЕМОНТ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА МАШИННО

	15
	Ремонт на асфалтови настилки   4 см - плътна асфалтова смес
	м2
	 

	16
	Ремонт на асфалтови настилки   6 см – плътна асфалтова смес 
	м2
	 

	17
	Ремонт на асфалтови настилки  до 8 см - плътна асфалтова смес
	м2
	 

	18
	Направа на асфалтова настилка с неплътна асфалтова смес  (биндер)
	тон
	 

	19
	Направа на асфалтова настилка с плътна асфалтова смес тип „В”
	тон
	 

	IV. ПЪТНА ОСНОВА

	20
	Направа на основа от НТК 0/40 см.
	м3
	 

	21
	Направа на основа от баластра 
	м3
	 

	V. ТРОТОАРНА НАСТИЛКА

	22
	Демонтаж на съществуваща тротоарна настилка (с транспорт до 10 км.)
	м2
	 

	23
	Сортиране,натоварване и транспорт на плочи втора употреба от депо на възложителя до 5 км
	м2
	 

	24
	Доставка и монтаж на тротоарна настилка с плочи вибропресовани  6/40/40 на варо-циментов разтвор
	м2
	 

	25
	Доставка и монтаж  на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/30/30   на варо-циментов разтвор
	м2
	 

	26
	Доставка и монтаж  на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/30/30 цветни  на пясъчна подложка 8 см
	м2
	 

	27
	Доставка и монтаж  на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/30/30 цветни   на варо-циментов разтвор
	м2
	 

	28
	Доставка и монтаж  на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/25/25 на пясъчна подложка 8 см
	м2
	 

	29
	Доставка и монтаж  на тротоарна настилка с плочи вибропресовани 6/25/25 на  на варо-циментов разтвор
	м2
	 

	30
	Монтаж на тротоарна настилка с плочи на Възложителя на пясъчна подложка 8 см с циментова фуга
	м2
	 

	31
	Монтаж на тротоарна настилка  с плочи от цепен камък /на Възложителя/ на  на варо-циментов разтвор
	м2
	 

	32
	Монтаж на тротоарна настилка  с плочи на Възложителя на  на варо-циментов разтвор
	м2
	 

	33
	Доставка и монтаж на бетонни плочи 30/30/5 на циментова фуга
	м2
	 

	34
	Доставка и монтаж на настилка от вибропресовани бетонни блокчета 30/20/6
	м2
	 

	35
	Доставка и монтаж на настилка от вибропресовани бетонни блокчета 20/10/6
	м2
	 

	VI. БОРДЮРИ

	36
	Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани  50/25/15 с всички разходи
	м
	 

	37
	Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 50/35/15 с всички разходи
	м
	 

	38
	Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 70/35/15 с всички разходи
	м
	 

	39
	Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 35/25/15 с всички разходи
	м
	 

	40
	Доставка и монтаж на нови  алейни бордюри вибропресовани 50/16/8
	м
	 

	41
	Нивелиране на съществуващи каменни бордюри (демонтаж и монтаж) 
	м
	 

	42
	Нивелиране на съществуващи бордюри вибропресовани (демонтаж и монтаж)
	м
	 

	43
	Демонтаж на каменни бордюри с транспорт до склад на Възложителя до 10 км.
	м
	 

	44
	Демонтаж на съществуващи бордюри с транспорт до склад на Възложителя до 10 км.
	м
	 

	45
	Сортиране,натоварване и транспорт на каменни бордюри  от депо на възложителя до 5 км
	м
	 

	46
	Монтаж на каменни бордюри доставка от Възложителя
	м
	 

	VII. РЕМОНТ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ  И КАМЕННИ СТЪПАЛА

	47
	Възстановяване на подпорни стени от суха каменна зидария с всичко необходимо
	м3
	 

	48
	Възстановяване на подпорни стени от каменна зидария с варо цементив и всичко необходимо
	м3
	 

	49
	Направа на каменна зидария /труд/
	м3
	 

	50
	Доставка и полагане на бетон В15 за шапка на подпорни стени и парапети 
	м3
	 

	51
	Доставка и полагане на бетон В12,5 не армиран за детски площадки
	м3
	 

	52
	Направа на кофраж
	м2
	 

	53
	Каменни стъпала за пренареждане (демонтаж и монтаж)
	м2
	 

	54
	Направа на конструктивна армировка Ф8 ÷ Ф12
	кг
	 

	VIII. ДЕЙНОСТИ  ПО ДЕМОНТАЖИ И СЪБАРЯНЕ

	55
	Разбиване на бетон до 10 см
	м2
	 

	56
	Разваляне на съществуващи бетонови стълби, бетонови елементи и др.
	м3
	 

	57
	Събаряне с багер паянтови постройки, вкл. натоварване на 
	м3
	 

	58
	Събаряне монолитни постройки, вкл. натоварване и  извозване на отпадъците ( бивше заведение с тоалетна )
	м3
	 

	59
	Демонтаж пейки 
	бр.
	 

	60
	Демонтаж дървени седалки от зидани пейки 
	м2
	 

	61
	Демонтаж на съществуващи стари метални детски съоръжения
	бр.
	 

	IX. ДОСТЪПНА СРЕДА 

	62
	Стълбищен парапет -тип лек - до 7,5 кг  за м.л (включва всички разходи по доставка и монтаж - горещо поцинкован) с една ръкохватка (модел автентичен за парка)
	м
	 

	63
	Стълбищен парапет -тип тежък - до 15 кг  за м.л (включва всички разходи по доставка и монтаж - горещо поцинкован) с една ръкохватка  (модел автентичен за парка)
	м
	 

	64
	Стълбищен парапет -тип лек - до 7,5 кг  за м.л (включва всички разходи по доставка и монтаж - горещо поцинкован) с две ръкохватки  (модел автентичен за парка)
	м
	 

	65
	Стълбищен парапет -тип тежък - до 15 кг  за м.л (включва всички разходи по доставка и монтаж - горещо поцинкован) с две ръкохватки  (модел автентичен за парка)
	м
	 

	66
	Доставка и монтаж на метални колонки от квадратни тръби 80/80/4 с дължина 4 м
	бр.
	 

	67
	Олекотен парапет тип решетка - доставка и монтаж
	кг.
	 

	68
	Демонтаж на винкелови и тръбни конструкции
	м
	 

	69
	Доставка и монтаж на оградна мрежа - поцинкована  40х40, ø 2,4-3мм, Н=1,5 м.
	м2
	 

	70
	Доставка и монтаж на оградна мрежа - поцинкована  40х40, ø 2,4-3мм, Н=2 м.
	м2
	 

	71
	Доставка и монтаж на оградни пана от обло желязо № 18 с мрежа от поц. тел с каре 40/40/3 мм и размер на паното 2,00/1,50 м
	бр.
	 

	72
	Доставка и монтаж на метална врата 1,50/2,00 м
	бр.
	 

	X.  ДЕЙНОСТИ С РЕЦИКЛИРАНИ МАТЕРИАЛИ

	73
	Доставка и направа на основа от НТК с рециклиран материал
	м3
	 

	74
	Доставка и направа на обратен насип с рециклиран материал
	м3
	 

	75
	Разбиване на место на скална маса за осигуряване на каменни елементи за влагане в зидария
	м3
	 

	XI.   ДРУГИ

	76
	Ръчен изкоп земни почви
	м3
	 

	77
	Машинен изкоп земни почви
	м3
	 

	78
	Ръчен изкоп скални почви
	м3
	 

	79
	Машинен изкоп скални почви
	м3
	 

	80
	Превоз на строителни отпадъци и земни почви до сметище за строителни отпадъци на разстояние до 20 км, вкл. натоварване
	м3
	 

	81
	Профилиране и валиране на основа
	м2
	 

	82
	Направа на пясъчна подложка
	м3
	 

	83
	Премахване на стара пътна основа от  40 см.  до  60 см и превоз на депо до 18 км
	м3
	 

	84
	Направа на бетонов кожух около тръби (бетон Б15)
	м3
	 

	85
	Транспорт – строителни материали до 10 км
	т/км
	 

	86
	Монтаж на пейки
	бр.
	 

	87
	Такса за депониране и превоз на строителни отпадъци и земни почви до лицензирано сметище за строителни отпадъци на разстояние до 20 км, вкл. натоварване
	м3
	 

	88
	Ръчно натоварване, превоз на 50 м. и разтоварване на бетонни отпадъци и строителни материали с количка
	м3
	 

	89
	Натоварване на строителни отпадъци на камион ръчно
	м3
	 

	XII. АНТИ ПАРКИНГ ЕЛЕМЕНТИ

	90
	Доставка и монтаж на антипаркинг колчета 
	бр.
	 

	91
	Монтаж на антипаркинг колчета  с доставка от Възложителя (склад до 10 км.)
	бр.
	 

	92
	Монтаж на "преградни тротоарни пана"  (200/100 см)
	бр.
	 

	93
	Доставка и монтаж на "преградни тротоарни пана"  (200/100 см)
	бр.
	 

	 
	ОБЩО ЦЕНА 1 (Ц1) ЗА РЕМОНТ НА  НАСТИЛКИ И ДОСТЪПНА СРЕДА
	 
	 

	2.   ОБЕЗОПАСЯВАНЕ И УКРЕПИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СКАЛНИ ОТКОСИ И АКВАДУКТИ

	94
	Безвзривно разбиване на скала
	м3
	 

	95
	Механизирано разбиване с хидравлични цепачки
	м3
	 

	96
	Инжектиране със смоли и циментови разтвори
	м3
	 

	97
	Обрушване на скална маса
	м3
	 

	98
	Обрушване на плочи аквадукт-демонтаж
	м2
	 

	99
	Доставка и облицоване на  аквадукт с плочи от естествен камък близък до автентичния
	м2
	 

	100
	Монтаж на уловителни прегради върху скални масиви
	м2
	 

	101
	Анкериране на трудно достъпни места със самопробивни анкери тип IBO
	бр.
	 

	102
	Анкериране  на трудно достъпни места със sкални анкери тип GEWI
	бр.
	 

	103
	Анкериране  на трудно достъпни места с пасивни въжени анкери
	бр.
	 

	104
	Поставяне и анкериране на двойноусукани мрежи на скат
	бр.
	 

	105
	Обезопасяване на скални откоси  със замрежване тип "Завеса" 
	бр.
	 

	106
	Обезопасяване на скални откоси  със  замрежване тип "Мрежа с анкери"
	бр.
	 

	107
	Стоманобетонни пилотни конструкции в основата на ската
	м3
	 

	108
	Подпорни стоманобетонни стени
	м3
	 

	109
	Стоманобетонни пилотни конструкции на върха на ската
	м2
	 

	110
	Обследване състоянието на скалните масиви
	м2
	 

	111
	Изготвяне на схема и детайли за конструктивна технология за обрушване на скалните масиви
	м2
	 

	112
	Изготвяне на схема и детайли за конструктивна технология за укрепване на скалните масиви
	м2
	 

	 
	ОБЩО ЦЕНА 2 (Ц2) ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ И УКРЕПИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СКАЛНИ ОТКОСИ И АКВАДУКТИ
	 
	 

	3. КАНАЛИЗАЦИЯ И ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

	КАНАЛИЗАЦИЯ 

	113
	Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби ø400 SN 8
	м
	 

	114
	Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби ø315 SN 8
	м
	 

	115
	Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби ø200 SN 8
	м
	 

	116
	Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби ø160 SN 8
	м
	 

	117
	Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби ø110 SN 8
	м
	 

	118
	Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби ø50 SN 8
	м
	 

	119
	Доставка и полагане в готов изкоп тръба PЕ-HDø110 PN10
	м
	 

	120
	Изпитване канализация
	м
	 

	121
	Доставка и монтаж бетонов двуставен отток (Направа на ДШ единична)
	бр.
	 

	122
	Доставка и монтаж бетонов двуставен отток (Направа на ДШ двойна)
	бр.
	 

	123
	Направа на ревизионни шахти РШ за кръгли канали от стоманобетонови сглобяеми елементи с диаметър DN400, дълбочина до 2 м.
	бр.
	 

	124
	Направа на ревизионни шахти РШ за кръгли канали от стоманобетонови сглобяеми елементи с диаметър DN400, дълбочина до 3 м.
	бр.
	 

	125
	Направа на полимерна шахта DN1000 комплект
	бр.
	 

	126
	Направа на полимерна шахта DN630 комплект
	бр.
	 

	127
	Доставка и монтаж ПФø110
	бр.
	 

	128
	Доставка и монтаж Св.Фл.ø100
	бр.
	 

	129
	Доставка и монтаж Упл.ø100
	бр.
	 

	130
	Доставка и монтаж СКø100 с охр.гарн.
	бр.
	 

	131
	Доставка и монтаж разклонител 45° с намалител ø160/110
	бр.
	 

	132
	Доставка и монтаж разклонител 45° с намалител ø200/160
	бр.
	 

	133
	Доставка и монтаж дъга 45° ø110
	бр.
	 

	134
	Доставка и монтаж дъга 45° ø160
	бр.
	 

	135
	СМР по направа на заустване на к-ция в.PЕ ø160 SN8 в същ. к-ция Бø300
	бр.
	 

	136
	СМР по направа на заустване на к-ция в.PЕ ø200 SN8 в същ. к-ция Бø300
	бр.
	 

	137
	СМР по направа на заустване на к-ция в съществуваща РШ
	бр.
	 

	138
	СМР по реконструкция на съществуваща РШ
	бр.
	 

	139
	Доставка и монтаж улейно тяло от усилен полипропилен със заводски отвор за заустване със размери дължина 1000 мм; ширина 147 мм; височина 181 мм
	бр.
	 

	140
	Доставка и монтаж шахта с кошница от усилен полипропилен
	бр.
	 

	141
	Доставка и монтаж улейно тяло от усилен полипропилен със заводски отвор за заустване със размери дължина 1000 мм; ширина 147 мм; височина 181 мм
	бр
	 

	142
	Доставка и монтаж шахта с кошница от усилен полипропилен
	бр
	 

	143
	Доставка и монтаж шлицова асиметрична поцинкована решетка за улей с височина на шлица 100 мм, клас на натоварване А15, със размери дължина 1000 мм; ширина 160 мм; височина 128 мм
	бр
	 

	144
	Доставка и монтаж шлицова асиметрична поцинкована решетка за улей с височина на шлица 100 мм, клас на натоварване А15, със размери дължина 500 мм; ширина 137 мм; височина 121 мм
	бр
	 

	145
	Доставка и монтаж ревизионна приставка, асиметрична, светъл отвор 100 мм, със размери дължина 500 мм; ширина 160 мм; височина 128 мм
	бр
	 

	146
	Доставка и монтаж улейно тяло от усилен полипропилен със заводски отвор за заустване със размери дължина 1000 мм; ширина 160 мм; височина 135 мм
	бр
	 

	147
	Доставка и монтаж челна плочка от полипропилен
	бр.
	 

	148
	Доставка и монтаж сифон срещу миризми
	бр.
	 

	149
	СМР по направа на връзка събирателна шахта на улей с площадкова канализация
	бр.
	 

	150
	Монтаж тройник 
	бр.
	 

	151
	Укрепване гърнета на спирателни кранове с бетоново блокче
	бр.
	 

	152
	Доставка и монтаж на гърнета на спирателни кранове
	бр.
	 

	153
	Укрепване и разкрепване на изкопи - плътно, поетапно, дълбочина  на изкопа от 0 до 3.50 м (по детайл).
	м2
	 

	154
	Укрепване и разкрепване на изкопи - плътно, поетапно, дълбочина  на изкопа от 3.50 до 6 м (по детайл).
	м2
	 

	155
	Хидравлично изпитване.
	мл
	 

	156
	Доставка и насип около тръбите и за покриване на тръбите с пясък.
	м3
	 

	157
	Доставка и полагане на сигналана лента за ограждане на изкопи
	мл
	 

	158
	Доставка и монтаж на готови полипропиленови шахти до ø400  окомплектована със самозаключващ се капак
	бр.
	 

	ВОДОСНАБДЯВАНЕ

	159
	Изкоп с багер с широчина дo 1.20м на отвал
	м3
	 

	160
	Засипване на тесни изкопи със земна почва, вкл. трамбоване, фракция до 50mm
	м3
	 

	161
	Доставка и полагане на тръби  ø20 - hdpe, rc - pn10 на челна заварка, вкл. Заварката.
	м
	 

	162
	Доставка и полагане на тръби  ø25 - hdpe, rc - pn10 на челна заварка, вкл. Заварката.
	м
	 

	163
	Доставка и полагане на тръби  ø63 - hdpe, rc - pn10 на челна заварка, вкл. Заварката.
	м
	 

	164
	Дезинфекция на водопровод
	м
	 

	165
	Хидравлично изпитване
	м
	 

	166
	Доставка и монтаж на сигнална  лента
	м
	 

	167
	Доставка и монтаж на детекторна лента
	м
	 

	168
	Доставка и монтаж на фасонни части
	 
	 

	169
	Накрайник фланцов заварен ø 63/50
	бр.
	 

	170
	Освободен фланец ø63/50
	бр.
	 

	171
	Безшахтов въздушник 63/50
	бр.
	 

	172
	Опорен блок
	бр.
	 

	173
	Тройник заварен ø 80/90
	бр.
	 

	174
	Водовземна скоба ø 80/90
	бр.
	 

	175
	Водовземна скоба ø80/32
	бр.
	 

	176
	предфланшова връзка за различни диаметри  
	бр.
	 

	177
	Дъга ø63/11°/15
	бр.
	 

	178
	Дъга ø63/22°30''
	бр.
	 

	179
	Дъга ø63/30°
	бр.
	 

	180
	Дъга ø63/45°
	бр.
	 

	181
	Дъга ø63/60°
	бр.
	 

	182
	Дъга ø63/90°
	бр.
	 

	183
	Тройник заварен ø63/32
	бр.
	 

	184
	Тройник заварен ø63/63
	бр.
	 

	185
	Пожарен хидрант 70/80
	бр.
	 

	186
	табела за Спирателен кран
	бр.
	 

	187
	табела за Пожарен хидрант
	бр.
	 

	188
	Опорен блок 25/30/40
	бр.
	 

	 
	Площадкови ВиК
	 
	 

	189
	Площадков водопровод
	 
	 

	190
	Доставка и полагане на тръби  ø90 - hdpe, rc - pn10 на челна заварка, вкл. Заварката.
	м
	 

	191
	Доставка и монтаж Тø160/90/160
	бр.
	 

	192
	Доставка и монтаж ПФø90
	бр.
	 

	193
	Доставка и монтаж ПФø160
	бр.
	 

	194
	Доставка и монтаж Св.Фл.ø90
	бр.
	 

	195
	Доставка и монтаж Св.Фл.ø150
	бр.
	 

	196
	Доставка и монтаж Упл.ø90
	бр.
	 

	197
	Доставка и монтаж Упл.ø150
	бр.
	 

	198
	Доставка и монтаж СКø80 с охр.гарн.
	бр.
	 

	199
	Доставка и монтаж СКø150 с охр.гарн.
	бр.
	 

	200
	Доставка и монтаж надземен ПХø80 /тяло и пета/
	бр.
	 

	201
	Доставка и монтаж ЕО ø160/ 1"
	бр.
	 

	202
	Доставка и монтаж тротоарен спирателен кран 1"
	бр.
	 

	203
	Доставка и монтаж ПВР ø32/ 1"
	бр.
	 

	204
	Доставка и монтаж коляно ø32-30 0
	бр.
	 

	205
	Доставка и монтаж коляно ø32-60 0
	бр.
	 

	206
	Доставка и монтаж коляно ø32-90 0
	бр.
	 

	207
	Опорен блок
	бр.
	 

	208
	Изпитване водопроводи до ø160 под налягане
	м
	 

	209
	Дезинфекция на водопровод  до ø160
	м
	 

	210
	Водопровод - филтърно
	 
	 

	211
	Сграден водопровод от РР тръби ø32  - студена вода
	м
	 

	212
	Топлоизолация тръби ø32
	м
	 

	213
	Изпитване сграден водопровод
	м
	 

	214
	Доставка и монтаж ПВР ø32/ 1"
	бр.
	 

	215
	Доставка и монтаж спирателен кран ø1"
	бр.
	 

	216
	Доставка и монтаж водомер ø1"
	бр.
	 

	217
	Доставка и монтаж възвратна клапа ø1"
	бр.
	 

	218
	Доставка и монтаж спирателен кран ø1" с изпразнител
	бр.
	 

	219
	Доставка и монтаж филтър ø1"
	бр.
	 

	220
	Доставка и монтаж спирателен кран РР ø32
	бр.
	 

	 
	ОБЩО ЦЕНА 3 (Ц3) ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ И  ВОДОСНАБДЯВАНЕ
	 
	 

	4. ТЕХНОЛОГИЯ ФОНТАН И ТЕХНОЛОГИЯ ПРИЛИВНИК

	ТЕХНОЛОГИЯ ФОНТАН

	 
	Водно огледало- Филтрираща система:
	 
	 

	221
	Доставка и монтаж на Филтър 32 м3/ч,скорост на протичане 50 м3/ч/м2. Диаметър 900 мм. С филтрационне пълнеж и шестпътен вентил .Максимално работно налягане 2.5 kg/cm2.
	бр.
	 

	222
	Доставка и монтаж на професионална самозасмукваща помпа 33.2м3/ч трифазна; 1.43 kW   Самозасмукваща; корпус от термопластична пластмаса, армирана със стъкловлакна; за басейни. Дебит : 33.2 м3/ч при 10 м воден стълб; Клас на защита IP 55. 
	бр.
	 

	223
	Хлоринатор 10л , за дозиране на таблети с хлорно съдържание
	бр.
	 

	224
	Доставка и монтаж СК  Ф63
	бр.
	 

	225
	Доставка и монтаж обратен клапан Ф63
	бр.
	 

	226
	Доставка и монтаж водовземна скоба Ф110/63
	бр.
	 

	227
	Доставка и монтаж на PVC лепило 1л
	бр.
	 

	228
	Доставка и монтаж тройник PVC Ф63
	бр.
	 

	229
	Доставка и монтаж коляно PVC Ф63
	бр.
	 

	230
	Доставка и монтаж коляно PVC Ф110
	бр.
	 

	231
	Доставка и монтаж на преход PVC Ф110/63
	бр.
	 

	232
	Доставка и монтаж муфа PVC Ф63
	бр.
	 

	233
	Доставка и монтаж на тръба  PPR Ф32
	м.
	 

	234
	доставка и монтаж на СК  PPR Ф32
	бр.
	 

	235
	Укрепване на PVC тръби ф63, подвески, скоби, химически дюбели
	м.
	 

	236
	Укрепване на PVC тръби ф110, подвески, скоби, химически дюбели
	м.
	 

	 
	Автоматично допълване
	 
	 

	237
	Ниворегулатор. Използва се за автоматично контролиране на нивото в КР. Без датчик. Командва магнетвентил
	бр.
	 

	238
	Магнетвентил. Служи за автоматично допълване на КР и прекъсване подаването на вода
	бр.
	 

	239
	Тръбна разводка на автоматика за допълване на компенсаторен резорвоар
	бр.
	 

	240
	Окабеляване на автоматиката
	бр.
	 

	241
	Доставка и монтаж ПП резервоар - компесаторен - V=20 м3, комплексна доставка
	бр.
	 

	 
	Закладни части
	 
	 

	241
	Доставка и монтаж на вакуумна дюза за бетон за басейни, облицовани със стъклокерамика, керамика или боя, от бял АВS
	бр.
	 

	242
	Доставка и монтаж на дънна дюза за бетонни басейни, облицовани със стъклокерамика, от бял АВS
	бр.
	 

	243
	Доставка и монтаж на дънен сифон за басейни, облицовани със стъклокерамика, от бял ABS със странично оттичане Дебит 10 м3/ч
	бр.
	 

	244
	Доставка и монтаж на потопяема помпа с  електронен ниворегулатор 
	бр.
	 

	245
	Първоначално почистване и пуск и проби на филтрационна система
	бр.
	 

	246
	Допълнителни материали
	бр.
	 

	 
	Водни ефекти
	 
	 

	247
	Доставка и монтаж на професионална  помпа   с предфилтър, , трифазна 1.80 kw , дебит 36 куб.м/ч. - 10 м.
	бр.
	 

	248
	Доставка и монтаж  на решетка за смукател неръждаем
	бр.
	 

	249
	Доставка и монтаж  на защитна преграда на смукател
	бр.
	 

	250
	Дюза за фонтан тип  1 1/2" - 7.5 куб.м/час,  височина - 2 м
	бр.
	 

	251
	Доставка и монтаж на професионална  помпа   с предфилтър, , трифазна 3.20 kw , дебит 48 куб.м/ч. - 10 м.
	бр.
	 

	252
	Дюза за фонтан тип 11/2" 12.24 куб.м/час,  висона - 2.0м
	бр.
	 

	253
	Доставка и монтаж на професионална  помпа   с предфилтър, , трифазна 1.5 kw , дебит 18 куб.м/ч. - 10 м.
	бр.
	 

	254
	Доставка и монтаж Магнетвентил 2"
	бр.
	 

	255
	Доставка и монтаж Електронно управление за фонтан
	бр.
	 

	 
	Аксесоариза почистване
	 
	 

	256
	Алуминиева телескопична дръжка 5 м
	бр.
	 

	257
	Триъгълна глава за подочистачка, захващане с клипс
	бр.
	 

	258
	Шланг за подочистачка
	м.
	 

	259
	Фитинг за захващане на шланг
	бр.
	 

	260
	Кепче дълбоко, захващане с клипс
	бр.
	 

	261
	Четка с извити ъгли, захващане с клипс
	бр.
	 

	262
	Тестер за pH и Cl, комплект с реактиви
	бр.
	 

	263
	Доставка и полагане на клинкерна плочка 12,5/25см , с флексабилно лепило (облицовка водно огледало и страници на сцена)
	м²
	 

	264
	Доставка и монтаж водоспираща лента за връзка дъно- стена
	м
	 

	265
	Почистване и обезмасляване корито
	м²
	 

	266
	Обработка на фуги  и пукнатини – почистване, удълбаване, обработка с полиуретан
	бр.
	 

	267
	Шпакловка с мрежа стени и дъно басейн
	м²
	 

	268
	Мазилка стени
	м²
	 

	269
	Замазка дъно 
	м²
	 

	270
	Неопренов профил
	м
	 

	271
	Полагане на двукомпонентен, UV устойчив еластичен разтвор на циментова основа за защита и хидроизолация на бетонни повърхности, бани, тераси и плувни басейни под керамични облицовки, плочки. Разходна норма: 1.7 кг/м2 за мм дебелина - полага се в два слоя и се армира с мрежа 
	м²
	 

	272
	Лепило еластифицирано. За залепване на стъклокерамика върху стени и подове, където се изисква повишена адхезия и защита от влага
	м²
	 

	273
	Фугин еластифициран на циментова основа за запълване на фуги
	м²
	 

	274
	Шпакловане на стени и полагане на фасадна мозаечна мазилка  мазилка
	м²
	 

	275
	Доставка и монтаж на Врата към филтърно 120/200см
	бр.
	 

	 
	ДРУГИ
	 
	 

	276
	Полимерен резервоар 20 м3
	бр.
	 

	277
	Доставка и монтаж на вакум дюза
	бр.
	 

	278
	Доставка и монтаж тласкател ø40
	бр.
	 

	279
	Доставка и монтаж на смукател ø50
	бр.
	 

	280
	Доставка и монтаж на сифон за вграждане, размери (Ф х H) 70 х 110 мм, DN 70/2", 
	бр.
	 

	281
	Доставка и монтаж на преливник, размери (Ф х H) 115 х 1054 мм, DN 70
	бр.
	 

	282
	Доставка и монтаж на вливна дюза за филтрация,  размери (Ф х H) 101 х 31 мм, присъединителен размер 1 1/2"
	бр.
	 

	283
	Доставка и монтаж на скимер стенен за филтрация, размери (L x W x H) 350 х 150 х 336 мм,
	бр.
	 

	284
	Доставка и полагане на пясък кварцов
	м3
	 

	285
	Арматура за вграждане в стена или под, размери (L x W x H) 100 х 100 х 175 мм, резба 1 1/2"
	бр.
	 

	286
	Доставка и монтаж на електронен ниво регулатор, защитен клас IP54
	бр.
	 

	287
	Доставка и монтаж на клапан електромагнитен 1",  нормално затворен,
	бр.
	 

	288
	Доставка и монтаж на датчик за ниво, защитен клас IP68, 3 електрода:  1 маса, 1 долно ниво, 1 горно ниво, денивелация 20 мм
	бр.
	 

	289
	Доставка и монтаж на датчик за вятър
	бр.
	 

	290
	Изготвяне на схема за  Ел. табло с дефекто-токова защита за управление на фонтан
	бр.
	 

	291
	Доставка и монтаж на Ел. табло с дефекто-токова защита за управление на фонтан
	бр.
	 

	292
	Доставка и монтаж на тръби PVC /ПЕВП ø110
	м
	 

	293
	Доставка и монтаж на тръби  PVC /ПЕВП ø50
	м
	 

	294
	Доставка и монтаж на тръби PVC ø160
	м
	 

	295
	Доставка и монтаж на тръби ПЕВП ø32
	м
	 

	296
	Доставка и монтаж на тръби  PVC /ПЕВП ø40
	м
	 

	297
	Доставка и монтаж на тръби  PVC /ПЕВП ø63
	м
	 

	298
	Доставка и потопяема помпа Q=19m3/h; H=4m N=0,6kW
	бр.
	 

	299
	Доставка и монтаж СК ПЕ ø50
	бр.
	 

	300
	Изготвяне на   схема по задание за Ел. захранване и инсталация 
	бр.
	 

	301
	Доставка и изграждане на   Ел. захранване и инсталация съгласно изготвена схема 
	м
	 

	ТЕХНОЛОГИЯ ПРЕЛИВНИК

	302
	Доставка и монтаж на Помпа, размери (L x W x H) 337 х 161 х 158 мм, захранване 220-240V, за сух или подводен монтаж, мощност 195W, дължина на кабела 10 м, тегло 5.40 кг, максимален дебит 150 l/min (9000 l/h), максимална височина на водата 6.0 метра, присъединителен размер смукател 1 1/2", присъединителен размер нагнетател 1 1/2", филтърна повърхност 223 см2.
	бр.
	 

	303
	Доставка и монтаж на Осветителна LED лента за преливник, размери (L x W x H) 300 х 15 х 15 мм, комплект с трансформатор 12V/DC, мощност 5W, защитен клас лентата IP68, защитен клас трансформатора IP44, дължина на кабел 10.0 м, тегло 1.12 кг, осветяемост 90 lm, температура на цвета 3500К, цвят на светлината - неутрално бяло.
	бр.
	 

	304
	Доставка и монтаж на Осветителна LED лента за преливник, размери (L x W x H) 600 х 15 х 15 мм, комплект с трансформатор 12V/DC, мощност 10W, защитен клас лентата IP68, защитен клас трансформатора IP44, дължина на кабел 10.0 м, тегло 1.28 кг, осветяемост 180 lm, температура на цвета 3500К, цвят на светлината - неутрално бяло.
	бр.
	 

	305
	Доставка и монтаж на Осветително тяло LED, размери: Ф160 мм х H=135 мм, захранване 12V АС, мощност 10W, 1800cd/370lm, ъгъл на осветеност 20 градуса, защитен клас IP68, фабрично инсталиран кабел с дължина 1 м, комплект с кабелна кутия на 12V, материал: Stainless Steel 1.4301 (AISI 304), тегло 2.5 кг
	бр.
	 

	306
	Доставка и монтаж на Трансформатор подводен 150 12V АС, размери (L x W x H) 154 x 130 x 89 мм, входящо напрежение 230V/АС, изходящо напрежение 12V АC, мощност 150W, слотове: 4 х 12V АC (4 х 35W, 3 x 50W или 2 x 75W), дължина на кабел: 10 м., максимална дълбочина на потапяне 4 метра, защитен клас IP68, тегло: 4.46 кг.
	бр.
	 

	307
	Доставка и монтаж на Кабел захранващ 12V АС, дължина 5.0 метра, сечение на кабела 1.5 мм2, защитен клас IP68, тегло 0.6 кг, 
	бр.
	 

	308
	Доставка и монтаж на Преливник, размери (Ф х H) 115 х 1054 мм, DN 70, тегло 3.2 кг., материал: Tombac/ Stainless steel
	бр.
	 

	309
	Доставка и монтаж на Помпа, размери (L x W x H) 315 х 140 х 130 мм, захранване 220-240V, за сух или подводен монтаж, мощност 65W, дължина на кабела 10 м, тегло 3.40 кг, максимален дебит 67 l/min (4000 l/h), максимална височина на водата 3.40 метра, присъединителен размер смукател 1", присъединителен размер нагнетател 1", филтърна повърхност 200 см2.
	бр.
	 

	310
	Доставка и монтаж на Филтър комбиниран (UVC стерилиззатор, механичен и биологичен), размери Ф380 мм х H=310 мм, мощност на UVC лампа 9W, тегло 5.58 кг, максимален дебит 4000 l/h, работно налягане 0.20 bar, дължина на кабела 5.0 метра, присъединителен размер от 3/4" до 1 1/2"
	бр.
	 

	311
	Доставка и монтаж на Електронен ниво регулатор, размери (L x W x H) 180 х 180 х 124 мм, защитен клас IP54, входящо работно напрежение 100-240V/ 50-60Hz, 5.0А, изходящо напрежение към електромагнитен клапан 24V/DC, 0.5А, 1 бутон за включване, 1 светлинен индикатор, 3 слота за свързване на датчик за ниво, тегло 2.1 кг
	бр.
	 

	312
	Доставка и монтаж на Клапан електромагнитен 1", 24V/DC, нормално затворен, размери (L x W x H) 96 х 70 х 108 мм, посока 2/2, защитен клас IP65, работно налягане: 0.4 - 10.00 bar, материал: месинг, тегло 1.3 кг.
	бр.
	 

	313
	Доставка и монтаж на Датчик за ниво, размери (L x W x H) 115 х 80 х 46 мм, защитен клас IP68, 3 електрода:  1 маса, 1 долно ниво, 1 горно ниво, денивелация 20 мм, дължина на кабел: 10 метра, тегло: 2.2 кг
	бр.
	 

	314
	Изготвяне на   схема по задание за Ел. захранване и инсталация 
	бр.
	 

	315
	Доставка и изграждане на   Ел. захранване и инсталация съгласно изготвена схема 
	м
	 

	316
	Изготвяне на схема за  Ел. табло с дефекто-токова защита за управление на приливник
	бр.
	 

	317
	Доставка и монтаж на Ел. табло с дефекто-токова защита за управление на приливник
	бр.
	 

	318
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДИОДНИ ЛУНИ  / 5W/12V; IP68 /
	бр.
	 

	319
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДИОДНИ ЛУНИ  / 2.5W/12V; IP68 /
	бр.
	 

	320
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДИОДНИ ЛУНИ  / 0.07W/3.5V; IP68 /
	бр.
	 

	321
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА  ТРАНСФОРМАТОР / ТОРОИДАЛЕН. ОКОМПЛЕКТОВАН С КУТИЯ С КЛЕМИ; 220/12V; 250VA; IP 68; КПД 98%
	бр.
	 

	322
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА  ТРАНСФОРМАТОР / ТОРОИДАЛЕН. ОКОМПЛЕКТОВАН С КУТИЯ С КЛЕМИ; 220/12V; 630VA; IP 68; КПД 98%
	бр.
	 

	323
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА  ТРАНСФОРМАТОР /  ОКОМПЛЕКТОВАН С КУТИЯ С КЛЕМИ; 220/3.5V; 50VA; IP 68; КПД 98%
	бр.
	 

	324
	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛО МОДУЛНО ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ IP68
	бр.
	 

	325
	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3Х1.5
	м
	 

	326
	ДОСТАВКА НА КАБЕЛ СВТ 3Х2.5
	м
	 

	327
	ДОСТАВКА СИЛОВ КАБЕЛ СВТ 4х2.5 ММ
	м
	 

	328
	ДОСТАВКА КАБЕЛ HO5RR-F  2Х0.75КВ.ММ
	м
	 

	329
	ДОСТАВКА ПРОВОДНИК ПВ-А2 (1Х10)КВ.ММ
	м
	 

	330
	ДОСТАВКА КАБЕЛ HO5RR-F  2Х0.75КВ.ММ
	м
	 

	331
	ДОСТАВКА КАБЕЛ HO5RR-F  2Х1.5КВ.ММ
	м
	 

	332
	ДОСТАВКА КАБЕЛ HO5RR-F  2Х2.5КВ.ММ
	м
	 

	333
	ДОСТАВКА НА МОНТАЖНА РАЗКЛОНИТЕЛНА КУТИЯ
	бр.
	 

	 
	ОБЩО ЦЕНА 4 (Ц4) ЗА ТЕХНОЛОГИЯ ФОНТАН И ТЕХНОЛОГИЯ ПРИЛИВНИК
	 
	 

	5.  ТРЪБНА КАНАЛНА МРЕЖА, ЕЛ. ЗАХРАНВАННЕ И ОСВЕТИТЕЛНА МРЕЖА

	334
	Демонтаж на осв.тяло от конзола
	бр.
	 

	335
	Изваждане на кабел от стълб
	м
	 

	336
	Изваждане на кабел от изкоп
	м
	 

	337
	Изваждане на кабел от тръба
	м
	 

	338
	Демонтаж на конзола от стълб
	бр.
	 

	339
	Демонтаж на стълб 5м
	бр.
	 

	340
	Направа на изкоп / 0,6 х 0,8 м. /  (ръчен) в земни почви
	м
	 

	341
	Направа на изкоп / 0,6 х 0,8 м. /  (ръчен) в скални почви
	м
	 

	342
	Доставка и полагане на сигнална лента върху канална мрежа и направа на пясъчна възглавница
	м
	 

	343
	Доставка и изтегляне на метално гофре с PVC обшивка  ø32мм
	м
	 

	344
	Доставка и изтегляне на HDPE  ø32мм
	м
	 

	345
	Доставка и полагане на HDPE  ø32мм, в изкоп/
	м
	 

	346
	Доставка и укрепване по стена на HDPE PN6  ø110 мм,
	м
	 

	347
	Доставка и полагане на гофрирана тръба 1х тръбa KOPOFLEX ø50мм, в изкоп/
	м
	 

	348
	Доставка и полагане на гофрирана тръба 1х тръбa KOPOFLEX ø110 мм, в изкоп/
	м
	 

	349
	Доставка и полагане на гофрирана тръба пакет 3хKOPOFLEX ø110 мм + 1хKOPOFLEX Ø50мм, в изкоп/
	м
	 

	350
	Доставка и полагане на гофрирана тръба пакет 4хKOPOFLEX ø110мм, / в изкоп 
	м
	 

	351
	Доставка и полагане на гофрирана тръба пакет 4хKOPOFLEX ø110мм, / в бетонов кожух 
	м
	 

	352
	Доставка и монтаж на PVC тръба 1хKOPOFLEX ø110мм, / в бетонов кожух 
	м
	 

	353
	Доставка и монтаж на усилена полипропиленова кабелна шахта с външен размер LxW= 55x55 см. , h=60 см.
	бр.
	 

	354
	Доставка и монтаж на чугунен капак за  шахта с външен размер LxW= 55x55 см. , h=60 см.
	бр.
	 

	355
	Доставка и монтаж на пластмасов капак за  шахта с  външен размер LxW= 55x55 см. , h=60 см.
	бр.
	 

	356
	Доставка и монтаж на бетонов капак за  шахта с  външен размер LxW= 55x55 см. , h=60 см.
	бр.
	 

	357
	Доставка и монтаж на усилена полипропиленова кабелна шахта с  външен размер LxW= 90x80 см. , h=80 см.
	бр.
	 

	358
	Доставка и монтаж на чугунен капак за  шахта с външен размер LxW= 90x80 см. , h=80 см.
	бр.
	 

	359
	Доставка и монтаж на пластмасов капак за  шахта с  външен размер LxW= 90x80 см. , h=80 см.
	бр.
	 

	360
	Доставка и монтаж на бетонов капак за  шахта с  външен размер LxW= 90x80 см. , h=80 см.
	бр.
	 

	361
	Доставка и монтаж на усилена полипропиленова кабелна шахта с  външен размер LxW= 110x100 см. , h=100 см.
	бр.
	 

	362
	Доставка и монтаж на чугунен капак за  шахта с  външен размер LxW= 110x100 см. , h=100 см.
	бр.
	 

	363
	Доставка и монтаж на пластмасов капак за  шахта с с външен размер LxW= 110x100 см. , h=100 см.
	бр.
	 

	364
	Доставка и монтаж на бетонов капак за  шахта с с външен размер LxW= 110x100 см. , h=100 см.
	бр.
	 

	365
	Направа на кабелна шахта 100/100/100 см.
	бр.
	 

	366
	Доставка и монтаж на бетонов капак капак  с възможност за вграждане на настилката
	бр.
	 

	367
	Направа на изкоп за  парков стълб 5 м.
	бр.
	 

	368
	Достасвка, изправяне и монтаж на стомано-тръбен парков стълб до 5 м. /над земя/с декоративни елементи  с вкопаване  
	бр.
	 

	369
	Достасвка, изправяне и монтаж на стомано-тръбен парков стълб до 5 м. с декоративни елементи  върху фундамент с анкериране
	бр.
	 

	370
	Изтегляне на кабел в парков стълб 5 м.
	м
	 

	371
	Доставка на чугунен стълб 5 м. за парково осветление с монтаж на фундамент с анкериране
	бр.
	 

	372
	Направа на изкоп за  чугунен стълб до 5 м. за парково осветление с направа на анкерно устройство и фундамент 90/50/50
	бр.
	 

	373
	Направа на кабелна муфа до 35 мм. кв.
	бр.
	 

	374
	Доставка и монтаж на ел. табло с 1 автоматичен предпазител
	бр.
	 

	375
	Направа на суха разделка кабел нн до 3х25+10 мм.кв.
	бр.
	 

	376
	Направа на суха разделка кабел нн до 4х16 мм.кв.
	бр.
	 

	377
	Направа на суха разделка на кабел нн до 1,5 мм.кв.
	бр.
	 

	378
	Доставка на заземителен кол 63х63х6-2,5м  и направа на заземление с един брой заземителен поцинкован кол  и заземителна шина поцинкована 40/4 
	бр.
	 

	379
	Монтаж на свързване на проводник към съоръжения с направа на ухо или без ухо при сечение на проводници до 16 мм. кв.
	бр.
	 

	380
	Доставка и монтаж на осветително тяло за алейно осветление 
	бр.
	 

	381
	Доставка и полагане на стоманена тръба 2 1/2" в изкоп
	м
	 

	382
	Доставка и монтаж  на алейно осветително тяло  LED SMD с единична мощност  между 50W до 70 W, за открит монтаж , влагозащитено IP65  (color temp 4000K) натурална бяла светлина
	 бр 
	 

	383
	Доставка и монтаж  на алейно осветително тяло  LED SMD с единична мощност между 50W до 70 W, за открит монтаж , влагозащитено IP65, поддържащо RGB функция и управление с 3 основни цвята - червен, зелен, син
	 бр 
	 

	384
	Доставка и монтаж  на  LED SMD прожектор за площадка с асимитрична фотометрия (60 градуса х 135 градуса) за монтаж на стълб ( Н= 3,50-4,50 м.), алуминиев корпус, единична мощност  между 60W до 80 W, за открит монтаж , влагозащитено IP65  (color temp 4000K) натурална бяла светлина
	 бр 
	 

	385
	Доставка и монтаж  на  LED SMD прожектор за площадка с асимитрична фотометрия (60 градуса х 135 градуса) за монтаж на стълб ( Н= 3,50-4,50 м.), алуминиев корпус, единична мощност  между 60W до 80 W, за открит монтаж, влагозащитено IP65,   поддържащо RGB функция и управление 3 основни цвята - червен, зелен, син
	 бр 
	 

	386
	Доставка и монтаж  на  LED SMD прожектор монтиран във вътрешността на аквадукта и осветяващ скалния масив зад него с асимитрична фотометрия (60 градуса х 135 градуса) , алуминиев корпус, единична мощност  100 W, за открит монтаж , влагозащитено IP66  (color temp 3000K) 
	 бр 
	 

	387
	Доставка и монтаж  на  LED SMD прожектор монтиран във вътрешността на аквадукта и осветяващ скалния масив зад него с асимитрична фотометрия (60 градуса х 135 градуса) , алуминиев корпус, единична мощност  100 W, за открит монтаж , влагозащитено IP66,   поддържащо RGB функция и управление 3 основни цвята - червен, зелен, син
	 бр 
	 

	388
	Доставка и монтаж на линейно осветително тяло  LED SMD  за вграждане в бетонова шапка с неутална бяла светлина, с повищена механична якост,  единична мощност между 20W до 30 W, влагозащитено IP67  (color temp 4000K)
	 бр 
	 

	389
	Доставка и монтаж на линейно осветително тяло  LED SMD  за вграждане в бетонова шапка с неутална бяла светлина, с повищена механична якост,  единична мощност между 20W до 30 W, влагозащитено IP67  поддържащо RGB функция и управление с 3 основни цвята - червен, зелен, син
	 бр 
	 

	390
	Доставка и монтаж на прожектор за вграждане в земя   LED  в два цвята топло бяло и зелено, с повищена механична якост,  единична мощност между 20W до 30 W, влагозащитено IP67 
	 бр 
	 

	391
	Доставка и монтаж на прожектор с видим монтаж за конструкцията на аквадукт, корпус от алуминий, с висок коефицент на топлинна дисперсия   LED, поддържащо RGB функция и управление 3 основни цвята - червен, зелен, син,  единична мощност между 20W до 30 W, влагозащитено IP65 
	 бр 
	 

	392
	Доставка и монтаж на улично осветително тяло с LED с единична мощност 185W, за открит монтаж на рогатка, влагозащитено IP66 + фотоклетка
	 бр. 
	 

	393
	Изтегляне на  кабел с медни и алуминиеви жила в тръба  
	 м 
	 

	394
	Преработка на метален стълб  5 м.
	бр.
	 

	395
	 Доставка на кабел савт 4х16 мм. кв. 
	 м 
	 

	396
	 Доставка на кабел савт 3х4 мм. кв. 
	 м 
	 

	397
	 Доставка на кабел савт 3х10 мм. кв. 
	 м 
	 

	398
	 Доставка на кабел савт 3х1,5 мм. кв. 
	 м 
	 

	399
	 Доставка на кабел свт 3х4 мм. кв. 
	 м 
	 

	400
	 Доставка на кабел свт 4х4 мм. кв. 
	 м 
	 

	401
	 Доставка на кабел свт 3х10 мм. кв. 
	 м 
	 

	402
	 Доставка на кабел свт 4х10 мм. кв. 
	 м 
	 

	403
	 Доставка на кабел свт 3х1,5 мм. кв. 
	 м 
	 

	404
	 Доставка на кабел свт 3х2,5 мм. кв. 
	 м 
	 

	405
	 Доставка на кабел свт 4х2,5 мм. кв. 
	 м 
	 

	406
	ДОСТАВКА КАБЕЛ HO5RR-F  2Х0.75КВ.ММ
	м
	 

	407
	ДОСТАВКА ПРОВОДНИК ПВ-А2 (1Х10)КВ.ММ
	м
	 

	408
	ДОСТАВКА КАБЕЛ HO5RR-F  2Х0.75КВ.ММ
	м
	 

	409
	ДОСТАВКА КАБЕЛ HO5RR-F  2Х1.5КВ.ММ
	м
	 

	410
	ДОСТАВКА КАБЕЛ HO5RR-F  2Х2.5КВ.ММ
	м
	 

	411
	Доставка и монтаж на управление за RGB оборудване
	бр.
	 

	412
	Доставка на софтуер за управление на RGB оборудване за осветление
	бр.
	 

	413
	Изготвяне на техническа спецификация със светлотехническо решение 
	м2
	 

	414
	Захранващо табло с мощно електронно управление, което се занимава с контрола и управлението на различните светлинни източници в системата на УО.Tабло и контрола.
	бр.
	 

	415
	Изготвяне на схема за  Ел. табло с дефекто-токова защита за управление на осветителна уредба ОП "Общинска охрана"
	бр.
	 

	416
	Доставка и монтаж на Ел. табло с дефекто-токова защита за  управление на осветителна уредба ОП "ОКТ"
	бр.
	 

	417
	Изготвяне на схема за  Ел. табло с дефекто-токова защита за управление на видеонаблюдение и интернет ОП "Общинска охрана"
	бр.
	 

	418
	Доставка и монтаж на Ел. табло с дефекто-токова защита за  управление на  видеонаблюдение  ОП "Общинска охрана"
	бр.
	 

	419
	Изготвяне на схема за  Ел. табло с дефекто-токова защита за управление на системи и ел. табла "Градини и паркове"
	бр.
	 

	420
	Доставка и монтаж на Ел. табло с дефекто-токова защита за  управление на системи и ел. табла "Градини и паркове"
	бр.
	 

	421
	Изготвяне на схема за  Ел. табло с дефекто-токова защита за управление на консуматори обслужващи културни  мероприятия
	бр.
	 

	422
	Доставка и монтаж на Ел. табло с дефекто-токова защита за  управление на консуматори обслужващи културни  мероприятия
	бр.
	 

	423
	Доставка и монтаж на влагозащитени разклонителни кутии със степен на защита IP68
	бр.
	 

	424
	Доставка и монтаж на въвода  инсталации в кутиите под дюзите и осветителите през щуцер PGXX
	бр.
	 

	425
	 Доставка и монтаж на автоматичен предпазител 32а 
	 бр 
	 

	 ИЗМЕРВАНЕ И ПРОТОКОЛИ 
	 

	426
	 Изпитване  изолацията на пров., каб, намотките на машини и апарати с мегер 
	 бр. 
	 

	427
	 Измерване на точка от защитното заземление 
	 бр. 
	 

	428
	 Протокол за заземление 
	 бр. 
	 

	429
	 Протокол за изпитване на кабел нн 
	 бр. 
	 

	 
	ОБЩО ЦЕНА 5 (Ц5) ЗА ТРЪБНА КАНАЛНА МРЕЖА, ЕЛ. ЗАХРАНВАННЕ И ОСВЕТИТЕЛНА МРЕЖА
	 
	 

	6.  ДЕТСКА ПЛОЩАДКА 

	430
	Доставка и полагане на настилка за детски площадки от EPDM мулч до 4 см.
	м2
	 

	431
	Доставка и полагане на Еднопластова саморазливна каучукова настилка  4 см.
	м2
	 

	432
	Доставка и полагане на триизмерна саморазливна настилка до 4 см.
	м2
	 

	433
	Доставка и полагане на двупластова саморазливна каучукова настилка до 4 см.
	м2
	 

	434
	Доставка и монтаж на вграден Кръгъл Батут с диаметър между 92см - 95 см. 
	бр.
	 

	435
	Доставка и монтаж на вграден Кръгъл Батут с диаметър между 143см - 145 см. 
	бр.
	 

	436
	Доставка и монтаж на сфера от метална конструкция с размер D=50
	бр.
	 

	437
	Доставка и монтаж на сфера от метална конструкция с размер D=70 
	бр.
	 

	438
	Доставка и монтаж на сфера от метална конструкция с размер D=80 см.
	бр.
	 

	439
	Доставка и монтаж на вградени полусфери от метална конструкция  с размер D=100 см.
	бр.
	 

	440
	Доставка и монтаж на вградени полусфери от метална конструкция  с размер D=150 см.
	бр.
	 

	441
	Закърпване и изравняване на бетонов улей (пързалка с габарити Ширина 1,25м, Дължина 8,50м,  Височина 4,15м)
	бр.
	 

	442
	Направа на конструкция върху бетонов улей -пързалка / реновиране с изграждане на хлъзгащо покритие и корекция за намаление на наклона на улея съгласно нормативните изисквания или друго предложение за използване на съоръжението/
	бр.
	 

	443
	Доставка и изграждане на нови бетонови бордюри с вградено осветление около пързалка 
	м
	 

	 
	ОБЩО ЦЕНА 6 (Ц6) ЗА  ДЕТСКА ПЛОЩАДКА 
	 
	 

	7. ОБЗАВЕЖДАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ПОМЕЩЕНИЕ  И РЕМОНТ НА СГРАДИ

	444
	Изграждане на пожароустойчиво техническо помещение (помпено) с приблизителни габарити   Ширина 2,50 м, Дължина 3,50 м,  Височина 3,00 м) оборудвано с метална врата със заключване, оборудвано с ел. табло, контакти, ключове, лампи, кабелни скари и подход кабелна мрежа. 
	бр.
	 

	445
	Ремонт на помещение  на ОП "Градини и паркове" и обособяването му на IT център с пристрояване на пожароустойчиво допълнително пространство  с габарити Ширина 3,0 м, дължина 6,00м,  Височина 2,80 м за реализация на санитарен възел и помещение Ел. табла
	бр.
	 

	446
	Парково обзавеждане
	 
	 

	447
	Доставка и монтаж на дървени шезлонги на метална конструкция 80х200х80см
	бр.
	 

	448
	Доставка и монтаж на маса: 150/66/70см.  от бетон
	бр.
	 

	449
	Доставка и монтаж на  пейка: 150/40/45см от бетон
	бр.
	 

	450
	Доставка и монтаж на Паркови столове
	бр.
	 

	451
	Доставка, монтаж и анкериране на указателни информационни табла големи  3х2м
	бр.
	 

	452
	Доставка, монтаж и анкериране на указателни информационни табели малки 60х60см
	бр.
	 

	453
	Доставка  и монтаж на дървени пейки по цокъл на масивна бетонова шапка с ширина 60 см. от подбрана и изсушена иглолистна дървесина с необходимите профили, с технически и експлоатационни характеристики, които съответстват на натоварванията при експлоатация на пейките. Всички детайли са шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с лакове за външна употреба. 
	м.
	 

	454
	Доставка и монтаж на дървени седалки с размери 180/50см. по подпорни зидове . Материал: дървесина, шлайфани, импрегнирани и двуслойно лакирани с лакове за външна употреба. 
	бр.
	 

	 
	ОБЩО ЦЕНА 6 (Ц6) ЗА   ОБЗАВЕЖДАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО ПОМЕЩЕНИЕ  И РЕМОНТ НА СГРАДИ
	 
	 


2. Горепосочените единичните цени са включени всички разходи на изпълнителя, включително материали, труд, механизация, транспорт на материали и работници, доставка на обекта на необходимата техника, необходимите подготвителни и завършителни работи, почистване на обектите от строителните отпадъци, разходите за натоварване, извозване и разтоварване на демонтираните материали /без такса за депониране, която е указана като отделен вид работа/. 
3. Единичните цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията по процедурата, с всички условия за изпълнение на поръчката, организационните и техническите изисквания на Възложителя в Техническата спецификация, условията на договора, в тях са включени всички разходи за изпълнение на поръчката в съответствие с посочените условия и изисквания, както и всякакви други изисквания в нормативната уредба, които са задължителни за спазване при изпълнение на поръчката. 
4. Потвърждаваме, че сме се запознали с всички условия за изпълнение на поръчката, организационните и техническите изисквания на Възложителя в Техническата спецификация, условията на договора и в предложените цени сме отчели всички разходи за изпълнение на поръчката в съответствие с посочените условия и изисквания, както и всякакви други изисквания в нормативната уредба, които са задължителни за спазване при изпълнение на поръчката. 

5. Единичните цени са формирани на база следните елементи на ценообразуване:
Часова ставка....................лв/ч.ч.
Допълнителни разходи
върху труда..................%
върху механизацията......................%
Доставно складови разходи......................%
Печалба..............................%
Посочените елементи на ценообразуване се ползват и при непредвидени работи в съответствие с условията на договора.
                     
  Дата: ....…........                                            С уважение: ................................................
                                                                                              /................................/

