До Район “Централен”                                                     	                 за обособена позиция №2           
Община Пловдив                                                                                          Образец 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От .................................................................................................................................................., в качеството ми на ............................................... (посочва се  длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява) на .........................................................................................................................................................,  (наименование на участник), с ЕИК................................, ИД № по ЗДДС ………………………..  със седалище  и адрес на управление ……………………………………………………………............................................................,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето Техническо предложение за обявената от вас обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и ремонт на уличната мрежа и други дейности свързани с инфраструктурата  на Район „Централен” – Община Пловдив” в обособени позиции: 
1. „Поддържане и ремонт на паважни и тротоарни настилки на улици, вътрешно блокови пространства, благоустрояване на терени за  открити паркинги, находящи се на територията на Район „Централен” – Община Пловдив и почистване на коритото на река „Марица”;
2. „Текущ ремонт на асфалтови настилки на улици, вътрешно блокови пространства благоустрояване на терени за  открити паркинги находящи се на територията на Район „Централен” – Община Пловдив”; 
3. Изграждане на улично осветление и тръбна канална мрежа на територията на Район „Централен” – Община Пловдив”;

за обособена позиция №2 „Текущ ремонт на асфалтови настилки на улици, вътрешноблокови пространства, благоустрояване на терени за открити паркинги, находящи се на територията на Район „Централен” – Община Пловдив” от обявената от Вас горепосочена обществена поръчка.
Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на документацията дейностите по предмета на обособената позиция.
Задължаваме се да спазваме всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на обособената позиция;
Запознати сме с всички условия по изпълнение на предмета на настоящата обособена позиция и ги приемаме без възражения;
	Декларирам(е), че това предложение е със срок на валидност ……………… (………………….) месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата.
	Декларирам(е), че съм запознат(а)/запознати с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемам(e) го без възражения и ако участникът, когото представлявам(e), бъде определен за изпълнител, ще сключа(им) договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията на обществената поръчка, в законоустановения срок.
	Декларирам(е), че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
За изпълнение на предмета на поръчката представяме следното предложение:
1.1.Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем в съответствие с Техническите спецификации, както следва:
За видовете СМР/СРР, за които се предвижда офериране на гаранционен срок предлагаме  следните гаранционни срокове:
/За посочените по–долу групи /Г1 и Г2/ гаранционни срокове се посочва еднакъв гаранционен срок /едно и също число/ за съответната група/
	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ  2                                                                                                                                                                        „Текущ ремонт на асфалтови настилки на улици, вътрешноблокови пространства, благоустрояване на терени за  открити паркинги, находящи се на територията на Район „Централен” – Община Пловдив”

	№
	ВИДОВЕ РАБОТИ
	ед. мярка
	ГРУПА  ГАРАНЦИЯ "Г"
	Гаранционен срок в месеци група"Г"

	I. РЕМОНТ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА

	1
	Ремонт на асфалтови настилки   4 см - плътна асфалтова смес
	m2
	Г2
	 

	2
	Ремонт на асфалтови настилки   6 см – плътна асфалтова смес 
	m2
	Г2
	 

	3
	Ремонт на асфалтови настилки  до 8 см - плътна асфалтова смес
	m2
	Г2
	 

	II. РЕМОНТ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПОД ОСНОВЕН ПЛАСТ

	4
	Изкърпване под основен асфалтов пласт, профилиране  с неплътна асфалтова смес (биндер)
	тон
	Г1
	 

	III.  ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА МАШИННО

	5
	Направа на асфалтова настилка с неплътна асфалтова смес  (биндер)
	тон
	Г1
	 

	6
	Направа на асфалтова настилка с плътна асфалтова смес тип „В”
	тон
	Г1
	 

	7
	Направа на асфалтова настилка с плътна асфалтова смес тип „А” - модифицирана смес
	тон
	Г1
	 

	IV. ПЪТНА ОСНОВА

	8
	Направа на основа от НТК 0/40 см.
	m3
	НЕ
	 

	9
	Направа на настилка от битуминизиран трошен камък
	тон
	Г1
	 

	10
	Направа на битумен разлив върху  основа от НТК 
	m2
	НЕ
	 

	11
	Направа на основа от баластра 
	m3
	НЕ
	 

	V. БОРДЮРИ

	12
	Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани  50/25/15 с всички разходи
	m
	Г1
	 

	13
	Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 50/35/15 с всички разходи
	m
	Г1
	 

	14
	Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 70/35/15 с всички разходи
	m
	Г1
	 

	15
	Доставка и монтаж на нови бордюри вибропресовани 35/25/15 с всички разходи
	m
	Г1
	 

	16
	Доставка и монтаж на нови  алейни бордюри вибропресовани 50/16/8
	m
	Г1
	 

	17
	Нивелиране на съществуващи бордюри (демонтаж и монтаж)
	m
	Г2
	 

	18
	Демонтаж на съществуващи бетонови бордюри 
	m
	НЕ
	 

	19
	Нивелиране на съществуващи каменни бордюри (демонтаж и монтаж)
	m
	НЕ
	 

	20
	Монтаж на каменни бордюри (с бордюри на Възложителя)
	m
	Г1
	 

	VI. ДЕЙНОСТИ С РЕЦИКЛИРАНИ МАТЕРИАЛИ

	21
	Направа на настилка с рециклиран материал - фрезована асфалтова смес (с доставка от депо до 6 км.), вкл. уплътняване
	m3
	НЕ
	 

	22
	Доставка и направа на основа от НТК с рециклиран материал
	m3
	НЕ
	 

	23
	Доставка и направа на обратен насип с рециклиран материал
	m3
	НЕ
	 

	VII.  В и К 

	КАНАЛИЗАЦИЯ 

	24
	Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби Ø500 SN 8
	m
	Г2
	 

	25
	Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби Ø400 SN 8
	m
	Г2
	 

	26
	Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби Ø315 SN 8
	m
	Г2
	 

	27
	Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби Ø200 SN 8
	m
	Г2
	 

	28
	Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби Ø160 SN 8
	m
	НЕ
	 

	29
	Доставка и полагане в готов изкоп тръба в РЕ тръби Ø32
	m
	НЕ
	 

	30
	Водочерпене с помпа до 500 л. /мин. и височина 20 до 30 м. (Моторно Водочерпене)
	мсм
	НЕ
	 

	31
	Изпитване канализация
	m
	НЕ
	 

	32
	Доставка и монтаж бетонов двуставен отток (Направа на ДШ единична)
	бр.
	Г2
	 

	33
	Доставка и монтаж бетонов двуставен отток (Направа на ДШ двойна)
	бр.
	Г2
	 

	34
	Направа улични ревизионни шахти РШ за кръгли канали от стоманобетонови сглобяеми елементи с дълбочина до 2 м.
	бр.
	Г2
	 

	35
	Направа улични ревизионни шахти РШ за кръгли канали от стоманобетонови сглобяеми елементи с дълбочина до 3 м.
	бр.
	Г2
	 

	36
	Монтаж тройник 
	бр.
	Г2
	 

	37
	Укрепване гърнета на спирателни кранове с бетоново блокче
	бр.
	Г2
	 

	38
	Доставка и монтаж на гърнета на спирателни кранове
	бр.
	Г2
	 

	ЗЕМНИ РАБОТИ ЗА В и К

	39
	Изкоп с багер зем. почви при  утежнени условия 
	m3
	НЕ
	 

	40
	Изкоп с ограничена ширина ръчeн в земни почви  
	m3
	НЕ
	 

	41
	Прехвърляне зем. почви до 3м хориз. или 2м верт. разстояние 
	m3
	НЕ
	 

	42
	Натоварване разкопана земна почва за транспорт с багер  
	m3
	НЕ
	 

	43
	Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи в=или<6м н=или<2м в земни почви 
	m2
	НЕ
	 

	44
	Засипване машинно изкоп със земни почви, натоварване изкопан материал на транспорт с багер за обратно засипване
	m3
	НЕ
	 

	45
	Превоз почви за обратно засипване 
	m3
	НЕ
	 

	46
	Засипване ръчно изкопи с огр. ширини 
	m3
	НЕ
	 

	47
	Уплътняване почви  на пластове през 30 см. трамбоване изкопан материал със самоходни вибрационни
	m3
	НЕ
	 

	48
	Монтаж и демонтаж на временни дървени площадки
	m2
	НЕ
	 

	49
	Подпорно скеле за укрепване на съществуващи комуникации
	m3
	НЕ
	 

	50
	Монтаж на сигнална лента за сигнализиране на изкоп
	m
	НЕ
	 

	 РЕМОНТ ВЪВ  В И К МРЕЖАТА

	51
	Повдигане или сваляне чуг. капаци на съществуващи РШ
	бр.
	Г2
	 

	52
	Повдигане или сваляне чуг. капаци на съществуващи ДШ
	бр.
	Г2
	 

	53
	Свързване на нова ДШ към канализационната мрежа
	бр.
	Г2
	 

	54
	Демонтаж на съществуващи канализационни тръби
	m
	НЕ
	 

	55
	Подмяна на капаци на ревизионни шахти с нови чугунени, заключващи се Ф 600
	бр.
	Г2
	 

	56
	Подмяна на капаци на ревизионни шахти с нови чугунени, заключващи се Ф 800
	бр.
	Г2
	 

	57
	Подмяна на решетки на улични оттоци с нови чугунени заключващи се 500х500мм
	бр.
	Г2
	 

	VIII. ДРУГИ

	58
	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка с дебелина до 60 см. с натоварване и транспорт на депо до 18 км.
	m2
	НЕ
	 

	59
	Демонтаж на съществуваща паважна или макадамова настилка /с транспорт до депо на складиране до 6 км./
	m2
	НЕ
	 

	60
	Ръчен изкоп - земни почви
	m3
	НЕ
	 

	61
	Машинен изкоп - земни почви
	m3
	НЕ
	 

	62
	Превоз на строителни отпадъци и земни почви до лицензирано сметище за строителни отпадъци на разстояние до 20 км, вкл. натоварване
	m3
	НЕ
	 

	63
	Транспорт на фрезована асфалтова смес до 10 км, вкл. натоварване
	m2
	НЕ
	 

	64
	Машинно фрезоване на асфалтова настилка с деб. до 4 см. 
	m2
	НЕ
	 

	65
	Рязане на асфалтова настилка
	m
	НЕ
	 

	66
	Профилиране и валиране на основа
	m2
	НЕ
	 

	67
	Направа на битумен разлив за връзка между асфалтовите пластове
	m2
	НЕ
	 

	68
	Обратен насип на земни почви, вкл. уплътняване
	m3
	Г2
	 

	69
	Пясъчна подложка и засипка около тръби, вкл. уплътняване
	m3
	НЕ
	 

	70
	Премахване на стара пътна основа от  40 см .  до  60 см и превоз на депо до 18 км
	m3
	НЕ
	 

	71
	Изграждане на връзка между паважна и асфалтова настилка с пътни ивици на Изпълнителя
	m
	Г2
	 

	72
	Направа на зидария от пътни ивици - единична (с пътни ивици на Изпълнителя)
	m2
	Г1
	 

	73
	Разбиване на бетон над 10 см
	m3
	НЕ
	 

	74
	Монтаж на антипаркинг скоби
	бр.
	НЕ
	 

	75
	Изготвяне на проект за "вертикална планировка с план за отводняване"
	дка
	НЕ
	 

	76
	Такса за депониране на строителни отпадъци и земни почви до лицензирано сметище
	m3
	НЕ
	 

	IX. ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО И ХОРИЗОНТАЛНА МАРКИРОВКА

	77
	Направа на хоризонтална маркировка от термопластична боя - без перли
	m2
	Г2
	 

	78
	Направа на пътна маркировка с бяла боя без перли - ръчно (за пешеходни пътеки, пешеходни зони на паркинги, указателни стрелки и др.)
	m2
	Г2
	 

	79
	Направа на пътна маркировка с бяла боя без перли - машинно
	m2
	Г2
	 

	80
	Направа на пътна маркировка на паркомясто с бяла боя без перли - ръчно
	бр.
	Г2
	 

	81
	Цялостна маркировка на паркомясто за хора с увреждания - с бяла и синя боя без перли (включително и символа за хора с увреждания)
	бр.
	Г2
	 

	82
	Направа на  номерация на паркомясто (с цифри)
	бр.
	Г2
	 

	83
	Направа на символ за "хора с увреждания" с бяла боя
	бр.
	Г2
	 

	84
	Доставка и монтаж на пътен знак II-ри типоразмер - комплект със стълб
	бр.
	Г2
	 

	85
	Проект за временна организация на движението /до 100 м/, съгласуване с КАТ и реализация
	бр.
	НЕ
	 

	X. ТЕХНИКА НА МАШИНОСМЯНА

	86
	Комбиниран багер - товарач
	лв./час
	НЕ
	 

	87
	Валяк двубандажен 8 тона
	лв./час
	НЕ
	 

	88
	Транспорт
	лв./т.км
	НЕ
	 

	89
	Валяк двубандажен до 3 тона
	лв./час
	НЕ
	 

	90
	Мини товарач
	лв./час
	НЕ
	 

	91
	Грейдер
	лв./час
	НЕ
	 

	92
	Машина за метене
	лв./час
	НЕ
	 

	93
	Водоноска
	лв./час
	НЕ
	 



1.2.Предлагаме технология на изисканите видове СМР/СРР  - т. 5, 6, 7, 8, 9, 12 и 21 от Видове работи за тази позиция и актуални утвърдени рецепти за различните видове асфалтобетонните смеси:………………………………………………………………………………………….. 
Дата: ....…........                                            С уважение: ................................................
                                                                                              /................................/

